QCad User Reference Manual
|  |  | ## Kreslící jednotky QCad umožňuje použití mnoha jednotek jak pro délkové, tak i pro úhlové míry. Řemeslníci z různých profesí používají různé způsoby zobrazování čísel. QCad podporuje pouze nejběžnější formáty pro zobrazení délek a úhlů a umožňuje nastavení požadovaných přesností. Jak změnit jednotky použité ve výkresu také viz Nastavení aktuálního výkresu. ### Podporované délkové jednotky Metrické jednotky Angstrom (10 E-10m), Nanometr (10 E-09m), Mikrometr (10 E-06m), Milimetr (0.001m), Centimetr (0.01m), Decimetr (0.1m), Metr (1m), Dekametr (10m), Hektometr (100m), Kilometr (1000m), Gigametr (10 E06m) Imperiální jednotky Mikropalec (1/1 000 000 palce), Milipalec (1/1000 palce), Palec, Stopa (12 palců), Yard (3 stopy), Míle (1 760 yardů) Ostatní délkové jednotky Astronomická jednotka (1.49600 * 10 E11 metrů), Světelný rok (9.4605 * 10 E15 metrů), Parsek (3.0857 * 10 E16 metrů) ### Způsoby zobrazování délkových jednotek Formát všech délek Desítkové (např. 3.5) Vědecké (např. 3.5E+01) Zlomkové (např. 3 1/2) Další způsoby zobrazování délkových jednotek Strojařské (např. 2'-3.56") Stavařské (např. 2'-3 5/64") ### Podporované úhlové jednotky Stupně (celý kruh = 360&deg;) Radiány (celý kruh = 2 &pi;) Grady (celý kruh = 400g) ### Způsob zobrazování úhlových jednotek Desítkové stupně (např. 36.26&deg;) Stupně / Minuty / Vteřiny (např. 36&deg;15'24") Radiány (e.g. 0.785r) Grady (e.g. 100g)
Copyright © 2004 RibbonSoft, Inc. All Rights Reserved. This Manual was created with ManStyle.