QCad User Reference Manual
|  |  | ## Šrafy a výplně ploch Panel nástrojů CADu: Menu: Kresli - Šrafy Příkaz: ? Popis: Vyplní oblast ohraničenou existujícími čarami šrafovacím vzorem nebo barvou. Postup: Připravte čáry ohraničující šrafovanou oblast tak, aby tvořily uzavřenou oblast. Obrys musí být uzavřený tak, že jedna čára je spojena s druhou takovým způsobem, jak je zobrazeno v pravé části obrázku 47. Figure 47: Příprava hraničních prvků. Spusťte šrafování. Vyberte obrys(y), které chcete vyplnit. Nezapomeňte, že neoznačené ostrůvky uvnitř vybraného obrysu budou také vyšrafovány (obrázek 48) Figure 48: Označené ostrůvky nebudou vyšrafovány (správně). Pro pokračování klikněte v panelu nástrojů CADu na šipku vpravo. Objevilo se dialogové okno s vlastnostmi šrafů (obrázek 49). Vyberte šrafovací vzor, měřítko a úhle natočení vzoru. Pokud chcete místo šrafů vyplnit oblast barvou, zaškrtněte políčko "Výplň plochy". Pro pokračování v šrafování kliněte na 'OK'. S ohledem na složitost obrysu a zvoleném měřítku vybraného šrafovacího vzoru může chvíli trvat, než se šrafy vytvoří. Figure 49: Výběr šrafovacího vzoru.
Copyright © 2004 RibbonSoft, Inc. All Rights Reserved. This Manual was created with ManStyle.