QCad User Reference Manual
|  |  | # 13 Uchopení objektů V této kapitole je seznam všech dostupných úchopných funkcí, které pomáhají uživateli při nastavování přesné polohy bodů. Při mnoha konstrukcích a úpravách v QCadu je nutné určovat souřadnice referenčních bodů, počátečních bodů, koncových bodů, středů a dalších význačných bodů. Aby bylo možno zvolit přesnou polohu definovanou dříve nakreslenými prvky nebo mřížkou, obsahuje QCad sadu úchopných nástrojů. Kdykoliv má smysl a použít tyto nástroje, automaticky se objeví příslušný panel (Obrázek 20). Figure 20: Panel úchopných nástrojů. ## Volné umístění Panel nástrojů CADu: Menu: Uchopit - Volný Klávesová zkratka: uz Příkaz: ? Popis: Umožňuje uživateli nastavit souřadnice volně myší kdekoliv. Uvědomte si, že toto není příliš doporučený způsob zadávání souřadnic v CADu. ## Uchopení do mřížky Panel nástrojů CADu: Menu: Uchopit - Mřížka Klávesová zkratka: um Příkaz: ? Popis: Uchopí za body mřížky. ## Uchopení za koncové body Panel nástrojů CADu: Menu: Uchopit - Koncové body Příkaz: ? Klávesová zkratka: uk Popis: Uchopí za samostatné body a koncové body úseček a oblouků (Obrázek 21). Figure 21: Koncové body nalezené úchopným nástrojem. ## Uchopení za body na prvcích Panel nástrojů CADu: Menu: Uchopit - Nejblíže Klávesová zkratka: ubl Příkaz: ? Popis: Uchopí za nejbližší bod na prvku (Obrázek 22). Figure 22: 'Nejblíže' uchopí k jakémukoliv nejbližšímu bodu na prvku. ## Uchopení za středy Panel nástrojů CADu: Menu: Uchopit - Střed Klávesová zkratka: us Příkaz: ? Popis: Uchopí za středy úseček a oblouků a za samotné body (Obrázek 23). Figure 23: Středy nalezené úchopným nástrojem. ## Uchopení v polovině prvku Panel nástrojů CADu: Menu: Uchopit - Polovina Klávesová zkratka: upol Příkaz: ? Popis: Uchopí za bod v polovině úsečky nebo oblouku a za samostatné body (Obrázek 24). Nezapomeňte, že poloviční bod oblouku je v polovině čáry oblouku a středový bod je ve středu oblouku. Figure 24: Body nalezené úchopným nástrojem. ## Uchopení v dané vzdálenosti Panel nástrojů CADu: Menu: Uchopit - Vzdálenost od koncového bodu Příkaz: ? Panel možností: Popis: Uchopí za body v zadané vzdálenosti od koncových bodů (Obrázek 25). Vzdálenost je možno nastavit v panelu nástrojů. Figure 25: Příklad úchopných bodů pro úchopný nástroj 'Vzdálenost od koncového bodu'. ## Uchopení v průsečíku Panel nástrojů CADu: Menu: Uchopit - Průsečík Klávesová zkratka: up Příkaz: ? Popis: Uchopí za průsečíky mezi prvky (Obrázek 26). Figure 26: Nástroj 'Průsečík' automaticky najde všechny viditelné průsečíky. ## Ruční uchopení v průsečíku Panel nástrojů CADu: Menu: Uchopit - Průsečík manuálně Příkaz: ? Popis: Občas se stane, že nástroj pro uchopení v průsečíku není schopen nalézt průsečík, protože neleží na jedné nebo na obou prvcích. Druhý nástroj pro uchopení v průsečíku vám umožní výběr dvou entit a pak najde úchopný bod i když se nachází mimo prvky (Obrázek 27). Figure 27: Nástroj pro ruční hledání průsečíku umožňuje také určení neviditelných průsečíků. ## Úchopná omezení Jako dodatek k výše popsaným úchopným módům může QCad dále omezit pozici kurzoru kolmo k poloze relativního počátku. Obrázek 28 ilustruje příklad použití úchopných omezení. 'Úchopný bod' je bod, který chce uživatel zadat. Je bod na spodní čáře tvaru, který má stejnou X-ovou souřadnici jako střed kružnice. Kurzor myši je umístěn na čáře kružnice. Protože se QCad nachází v úchopném režimu "Uchopit za střed", byl by za normálních okolností střed kružnice úchopným bodem. Malý kosočtverec zvýrazní tento bod ("Střed"). S aktivovaným úchopným omezením "Pouze kolmo" uchopí QCad bod ve vodorovné pozici od relativního počátku ("Úchopný bod"). Figure 28: Úchopná omezení dále omezují úchopnou polohu k imaginárním čarám kolmým k relativnímu počátku. ### Bez omezení Panel nástrojů CADu: Menu: Uchopit - Bez omezení Příkaz: ? Popis: Zruší veškerá omezení. ### Pouze kolmo Panel nástrojů CADu: Menu: Uchopit - Pouze kolmo Příkaz: ? Popis: Omezí se na výběr pouze v kolmém směru k relativnímu počátku. ### Pouze vodorovně Panel nástrojů CADu: Menu: Uchopit - Pouze vodorovně Příkaz: ? Popis: Omezí se na výběr pouze ve vodorovném směru k relativnímu počátku. ### Pouze svisle Panel nástrojů CADu: Menu: Uchopit - Pouze svisle Příkaz: ? Popis: Omezí se na výběr pouze ve svislém směru k relativnímu počátku. ## Relativní počátek Jak bylo již výše zmíněno, v každém výkresu QCadu se nachází relativní počátek. Vypadá jako malá červená kružnice s křížkem uvnitř. Relativní počátek je referenční (výchozí) bod pro relativní souřadnice, které zadáváte do příkazového řádku a pro úchopná omezení. Běžně se relativní počátek přesouvá automaticky. Například když kreslíte sled úseček , přesune se relativní počátek vždy do posledního bodu, který jste nastavili. Další bod sledu může být poté definován v relativních souřadnicích vzhledem k poslednímu bodu. Občas ale toto chování není vhodné a raději byste nastavili relativní počátek do jiného místa, nebo by bylo vhodnější uzamknout jeho aktuální polohu tak, aby se přestal automaticky přesunovat. Úchopný panel obsahuje dva nástroje jak toho dosáhnout. ### Posun relativního počátku Panel nástrojů CADu: Menu: Uchopit - Nastavit relativní počátek Příkaz: ? Popis: Umožní uživateli nastavit polohu relativního počátku. ### Uzamykání (odemykání) relativního počátku Panel nástrojů CADu: Menu: Uchopit - (Odemknout) Zamknout relativní počátek Příkaz: ? Popis: Pokud je aktivován, uzamkne tento přepínač polohu relativního počátku. To znamená, že se nebude přesunovat automaticky. Stále ho však můžete přesouvat ručně použitím výše zmíněného nástroje.
Copyright © 2004 RibbonSoft, Inc. All Rights Reserved. This Manual was created with ManStyle.