QCad User Reference Manual
|  |  | # 12 Bloky Bloky jsou pojmenované skupiny prvků, které mohou být několikanásobně vkládány na různá místa výkresu a to i s různými vlastnostmi. Takto vložená instance bloku se nazývá 'vložka' . Figure 17: Seznam bloků. ## Změna viditelnosti bloku Pro změnu viditelnosti bloku poklepejte na na jeho název. Případně můžete kliknout pravým tlačítkem na název bloku a z kontextového menu (Obrázek 18) vybrat "Přepnout viditelnost". Figure 18: Kontextové menu seznamu bloků. ## Změna viditelnosti všech bloků Panel nástrojů: Menu: Blok - Rozmrazit vše Blok - Zmrazit vše Popis: Dvě výše zobrazená tlačítka slouží k rozmrazení nebo ke zmrazení všech bloků najednou. Stejná funkce je také dostupná z kontextového menu. ## Přidávání nových bloků Panel nástrojů: Menu: Blok - Přidat blok Popis: Tímto příkazem se vytvoří nový prázdný blok. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém se zadá jméno nového bloku (Figure 19). Pokud chcete vytvořit nový blok z již existujících entit, použijte raději příkaz "Vytvořit blok". Figure 19: Dialogové okno pro tvorbu nových bloků. ## Odstraňování bloků Panel nástrojů: Menu: Blok - Odstranit blok Popis: Odstraní aktivní blok. Nezapomeňte prosím, že tuto akci není možno vzít zpět. Blok a všechny jeho 'vložky' budou smazány. ## Přejmenování bloků Panel nástrojů: Menu: Blok - Přejmenovat blok Popis: Přejmenuje aktivní blok. Objeví se stejné dialogové okno jako při tvorbě nových bloků (Obrázek 19). Nezapomeňte prosím, že tuto akci není možno vzít zpět. Blok a všechny jeho 'vložky' budou přejmenovány. ## Úpravy bloků Panel nástrojů: Menu: Blok - Editovat blok Popis: Tímto příkazem se aktivní blok otevře v novém okně QCadu, ve kterém se může upravovat jako každý jiný výkres. Pro aktualizaci instancí bloku již vložených do výkresu jednoduše aktivujte okno s výkresem pomocí menu Okno, nebo kliknutím na požadované okno s výkresem. ## Vkládání bloků Panel nástrojů: Menu: Blok - Vložit blok Příkaz: ? Panel voleb: Popis: Vloží aktivní blok do výkresu. Postup: Ze seznamu vyberte blok, který chcete vložit. Klikněte na tlačítko pro vložení bloku, nebo z menu vyberte položku 'Vložit blok'. Z panelu voleb zadejte úhel natočení a měřítko 'vložky'. Pro vytvoření pole vložených bloků zadejte v panelu voleb počet řad a sloupců a určete vzdálenost mezi nimi. ## Tvorba bloků z již existujících entit Panel nástrojů: Menu: Blok - Vytvořit blok Příkaz: ? Popis: Z již existujících prvků vytvoří blok. Postup: Vyberte prvky, které chcete vložit do bloku. Na panelu nástrojů CADu klikněte pro pokračování na pravou šipku. Použitím myši nebo zadáním souřadnic v příkazovém řádku zadejte referenční bod bloku. V dialogovém okně zobrazeném na obrázku (Obrázek 19) zadejte jméno nového bloku a klikněte na OK. Blok je nyní přidán do seznamu bloků a je připraven pro vložení do výkresu. Prvky, které jste vybrali v kroku 1 byly odstraněny a nahrazeny instancí bloku. Pokud si toto nepřejete, použijte 'zpět' pro smazání této instance. Pro obnovení originálních entit použijte ještě jednou příkaz 'zpět'. Příkazy zpět/vpřed nemají žádný vliv na samotné bloky. Kdykoliv je blok jednou vytvořen, nikdy nemůže být odstraněn příkazem 'zpět'.
Copyright © 2004 RibbonSoft, Inc. All Rights Reserved. This Manual was created with ManStyle.