QCad User Reference Manual
|  |  | ## Oblouky ### Oblouky zadané středem, poloměrem a úhly Panel nástrojů CADu: Menu: Kresli - Oblouk - Střed, Bod, Úhel Příkaz: ? Panel voleb: Popis: Pomocí tohoto nástroje je možno nakreslit oblouk zadaný středem, poloměrem a úhly. Postup: V panelu voleb nebo pomocí příkazu `opačný` vyberte směr oblouku. , `opac` nebo `op` . Pomocí myši nebo zadáním souřadnic z klávesnice určete střed oblouku. Kliknutím na bod ležící na kružnici nebo zadáním souřadnic do příkazového řádku určete poloměr. Můžete také zadat velikost poloměru přímo do příkazového řádku. Myší, zadáním souřadnic nebo velikosti úhlu v příkazovém řádku stanovte počáteční úhel oblouku. Stejným způsobem určete i koncový úhel. ### Oblouk zadaný 3 body Panel nástrojů CADu: Menu: Kresli - Oblouk - 3 body Příkaz: ? Popis: Tento nástroj můžete použít pro tvorbu oblouku, pokud znáte jeho počáteční a koncový bod a bod uprostřed oblouku. Postup: Pomocí myši nebo zadáním souřadnic z klávesnice určete počáteční bod oblouku. Určete bod o kterém víte, že musí ležet na konstruovaném oblouku. Zadejte koncový bod oblouku. ### Souosý oblouk Panel nástrojů CADu: Menu: Kresli - Oblouk - Soustředně Příkaz: ? Panel voleb: Popis: Tímto nástrojem je možno tvořit rovnoběžky k již existujícím úsečkám, nebo soustředné oblouky a kružnice. Postup: V panelu možností v horní části okna QCadu nebo do příkazového řádku zadejte vzdálenost soustředných nebo rovnoběžných prvků od původní entity. V panelu možností zadejte počet prvků pro vytvoření. Klikněte na základní prvek. Paralelní nebo soustředný prvek bude vytvořen na té straně, na které je umístěn kurzor myši během výběru základního prvku.
Copyright © 2004 RibbonSoft, Inc. All Rights Reserved. This Manual was created with ManStyle.