QCad User Reference Manual
|  |  | ## Obrázky Panel nástrojů CADu: Menu: Kresli - Obrázek Příkaz: ? Panel možností: Popis: Vloží do výkresu rastrový obrázek (bitmapu). Obrázek zůstane vždy umístěn na pozadí výkresu. Při ukládání výkresu s obrázkem do souboru DXF se uloží též odkaz na tento obrázek. Doporučuje se proto ponechat obrázek spolu se souborem výkresu ve stejném adresáři. U obrázků ve formátu PNG je podporovaná jejich transparentnost. Postup: Vyberte obrázek, který chcete vložit do výkresu. V panelu možností zadejte měřítko obrázku. Měřítko 1.0 znamená, že jeden pixel obrázku odpovídá jedné měrné jednotce na výkresu. V panelu možností též určete úhel natočení. Uvědomte si, že natočené obrázky mohou výrazně zpomalit zobrazování v QCadu. Lepším řešením je natočit si obrázek předem v nějakém editoru obrázků a teprve pak tento natočený obrázek vložit do výkresu. Určete bod pro vložení obrázku do výkresu. U obrázku jím je levý dolní roh. Figure 50: Obrázky na pozadí výkresu jsou obvykle používány pro ruční vektorizaci bitmap.
Copyright © 2004 RibbonSoft, Inc. All Rights Reserved. This Manual was created with ManStyle.